**21.06.2021. SIA «Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums» izsludina iepirkumu**

**,,Darba apģērbs”**

Identifikācijas Nr. MDZKSU06-03/2021

**Pasūtītājs:** SIA «Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums», reģ. Nr. 42403000932,

Parka iela 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, kontaktpersona: valdes loceklis Jānis Kravalis,

tālrunis 646-31056, maltasdzksu@maltasdzksu.lv .

Iepirkuma priekšmets ir darba apģērba iegāde: **“****Darba apģērbs”.**

 **Darba apjomi un specifikācija vai analogs**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Profesija/amats | Daudzums | Siltā sezona | Aukstā sezona |
| Elektriķis, traktoristi, palīgstrādnieks | 11 | Virsjaka MCVES\*\*Virsjaka ar rāvējslēdzēja aizdari. Materiāla sastāvs: 65% poliesters/ 35% kokvilna, blīvums - 256 gm2. 6 kabatas.Preču kods: 0415-00340,00EURbez PVNBikses LB101B pelēkasBikses no 100% kokvilnas ar daudz kabatām. Materiāla blīvums 375 g/m², 2 āmura cilpas, D-riņķis, kabatas ceļu aizsargiem 2 augstumos. Ceļu daļā Cordura materiāls papildus mehāniskai izturībai.Preču kods: 0401-032145,00EURbez PVNVaiaka FRISTADS 4555 STFP pelēka/sarkanaJaka FRISTADS pelēka/sarkana (tikai pēc pasūtījuma). Mehāniska auduma stiepšanās kvalitāte / Statīva apkakle / Atstarojošas auduma daļas / Pilna garuma rāvējslēdzējs ar slēptu aizdari / 2 krūšu kabatiņas ar atloku un slēptu aizdari / D-veida gredzens zem krūšu kabatas / 1 iekšējā kabata ar pogas stiprinājumu / 2 priekšējās kabatas / 4 pildspalvas kabatas kreisajā piedurknē / 1 kabata ar fiksējošu aizdari labajā piedurknē / Regulējama jostasvieta un aproces / CORDURA® pastiprināti elkoņi / Pagarināta mugura / Industriālās veļas mazgāšanai atbilst un pārbaudīts saskaņā ar ISO 15797 / OEKO-TEX® sertificēts / Krāsa 965 pieejama pēc individuāla pasūtījuma, kā arī var pievienot RFID mikroshēmu pēc pasūtījumaAuduma informācija:65% polyester, 35% cotton.Svars: 260 g/m²Preču kods: 0406-179453,98EURbez PVNBikses LB101B pelēkasBikses no 100% kokvilnas ar daudz kabatām. Materiāla blīvums 375 g/m², 2 āmura cilpas, D-riņķis, kabatas ceļu aizsargiem 2 augstumos. Ceļu daļā Cordura materiāls papildus mehāniskai izturībai.Preču kods: 0401-032145,00EURbez PVN | Siltā garā jakaMateriāls -pēc izvēles: poliesters ar kokvilnu vai 100% kokvilna.Iespējamas dazādas krāsu kombinācijas. Ražots pēc pasūtījuma. Ražotājs: GRIFPreču kods: 0311-01943,97EURbez PVNP/komb. ziemas Siberian t.zilsĻoti silts un izturīgs ziemas puskombinezons no ūdens atgrūdoša auduma. Ķīļveida ielaidums staklē nodrošina pastiprinātu izturību un kustību brīvību. Kabatas ceļgalu aizsargu ievietošanai. Ar atstarojošiem elementiem. Materiāls: Canvas tipa audums, 100% poliesters, 175 g/m2. 100% poliestera oderējums 150 g/m2. Jakas iekšpusē 100% poliesters, 100 g/m2.Preču kods: 0402-0990**24,00** EURbez PVN |
| Santehniķis | 7 | PU Jaka HV LB903 dzeltensBrīdinošā materiāla jaka ar atstarojošiem elementiem. Perfekti aizsargā pret lietu, vēju. Materiāls un svars - 65% poliesters, 35% PU. 190 g/m². 3M atstarotājs. Standarti: EN ISO 20471, class 3 and EN 343, class 3 2. Ražotājs: L.BradorPreču kods: 0406-0291PU bikses HV LB930Augstas redzamības krāsas elakstīga un komfortabla materiāla bikses ar 3M atstarojošiem elementiem. Perfekti aizsargā pret lietu, vēju. Materiāla sastāvs - 50% PU and 50% neilons. Materiāla blīvums 190 g/m².Preču kods: 0406-052**23,91**EURbez PVNVai Jaka Flexothane® Carmaux dzeltena ar atst.lent.Paaugstinātas redzamības pretlietus jaka ar gaismu atstarojošām lentām. Ērta un viegla jaka no 100% ūdeni necaurlaidīga, vēja necaurlaidīga, gaisa caurlaidīga un elastīga materiāla FLEXOTHANE®, nečaukst. Bez oderes. Jakas šuves augstfrekvenču metinātas. Kapuce salokāma taisnajā apkaklē. Elastīgas piedurkņu aproces. Ravējslēdzēja aizdare ar spiedpogu atloku. Divas priekškabatas ar atloku un spiedpogu aizdari.Pieejamie izmēri: S-3XL.EN ISO 20471 : 2013.EN 343 : 2003 + A1 : 2007.Preču kods: 0425-0370**44,25**EURbez PVNP/komb. Flexothane® Amberg HV dz. ar atst.lent.Paaugstinātas redzamības, praktisks, ļoti labas kvalitātes ūdens un vēja necaurlaidīgs puskombinezons. Apģērba šuves metinātas. Izgatavots no elpojoša un eļļu atgrūdoša materiāla - Flexothane®. Bikšu lences ar sprādzi, staras sašaurināmas ar spiedpogu palīdzību.Pieejamie izmēri: S-3Xl.EN ISO 20471 : 2013 / 2.klase sākot ar S izmēru.EN 343 : 2003 + A1 : 2007 / 3-1 klase.Preču kods: 0425-084026,04EURbez PVNPU zābaki BEKINA P240 AGRILITE S5 zaļiAugsta izturība pret nonēsāšanos, viegls svars, komforts, termoizolācija, purngala aizsardzība, necaurdurama starpzole, eļļas un benzīna izturīga, antistatiska, neslīdoša zole.Preču kods: 0683-005040,24EURbez PVN | Siltā garā jakaMateriāls -pēc izvēles: poliesters ar kokvilnu vai 100% kokvilna.Iespējamas dazādas krāsu kombinācijas. Ražots pēc pasūtījuma. Ražotājs: GRIFPreču kods: 0311-01943,97EURbez PVNP/komb. ziemas Siberian t.zilsĻoti silts un izturīgs ziemas puskombinezons no ūdens atgrūdoša auduma. Ķīļveida ielaidums staklē nodrošina pastiprinātu izturību un kustību brīvību. Kabatas ceļgalu aizsargu ievietošanai. Ar atstarojošiem elementiem. Materiāls: Canvas tipa audums, 100% poliesters, 175 g/m2. 100% poliestera oderējums 150 g/m2. Jakas iekšpusē 100% poliesters, 100 g/m2.Preču kods: 0402-099024,00 EUR bez PVN |
| Rūpniecības/katlu kurinātājs Malta | 12 | Jaka metinātāja BIZ2Ugunsizturīga jaka BizweldTM nodrošina aizsardzību un komfortu ikdienā. Jakai ir droši spiedpogu stiprinājumi, divas krūšu kabatas ar atloku un slēpta kabata mobīlajam telefonam. Audums: BizweldTM (100% augstvērtīga kokvilna), 330 g/m2.EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E1, F1.EN ISO 11611 Class 1 A1+A2.Preču kods: 0405-0470**25,80**EURbez PVNPuskombinezons metinātāja BIZ4Ugunsizturīgajam puskombinezonam BizweldTM ir liela krūšu kabata instrumentiem un personīgam lietām, divas sānu kabatas, aizmugurējā kabata ar atloku un kabata lineālam. Regulējami elastīgi biksturi nodrošina maksimālu komfortu. Audums: BizweldTM (100% augstvērtīga kokvilna), 330 g/m2.EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E1, F1.EN ISO 11611 Class 1 A1+A2.Preču kods: 0405-0370**33,00**EURbez PVNPuszābaki 175523 FORMULA MID S3 SRC ESDAugstas kvalitātes nubuka ādas puszābaki FORMULA MID S3 SRC ESD. Nemetāla pirkstu aizsargkape. Apavu virsdaļa apstrādāta pret mitruma piekļūšanu. Eļļas un benzīna izturīga, antistatiska poliuretāna zole ar tekstilšķiedras K-SOLE starpzoli aizsardzībai no caurduršanas.Krāsa: melna. Ražotājs: DiadoraCE EN ISO 20345:2011Preču kods: 0622-03164,80EURbez PVNVAIKurpes S3 Orcadi S3 SRCNesatur metāla detaļas, tekstilšķiedras starpzole, antistatiska filca pēdiņa, paaugstināta aizsardzība pret slīdēšanu. Šim modelim ir divslāņu poliuretāna zole, kas piedod tai īpašu izturību no ārpuses, aizsargā pret augstām un zemām temperatūrām un nodrošina komfortu nēsājot. Modelis ir iecienīts no klientu puses tā ergonomiskā dizaina un komforta pēc.Preču kods: 0611-00332,00EURbez PVN |  |